附件1

市城建委2018年政府投资城建重点项目表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设 性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** | **备注** |
| **一** | **合 计** | |  | **70.73** | **27.61** | **8.96** |  |  |  |
| 1 | 110国道改造及管廊建设工程 | 道路改造：昆河桥—北绕城起点，全长22.8公里，包括：道路、桥梁、雨水、污水、硬化等。 | 续建 | 13.49 | 6.95 | 0.00 | PPP | 市城建委 |  |
| 管廊建设：白云路—银海路长5公里、四道沙河东侧抢险路—210国道长6公里。入廊管线：给水、中水、电力、通讯、热力、燃气等。 | 续建 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | PPP | 市城建委 |  |
| 2 | 沼南大道建设  工程 | 道路建设：站前路至红旗大道段，全长6.8公里，红线宽度50米，包括;道路、雨水、污水、硬化等。 | 续建 | 2.28 | 1.62 | 1.62 | 政府直接投资 | 市城建委 |  |
| 管廊建设：规划二路—红旗大道 （黄河大道） ，全长 6.7公里。入廊管线：给水、中水、电力、通讯、热力、燃气等。 | 续建 | 6.60 | 3.50 | 0.00 | PPP | 市城建委 |  |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设 性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** | **备注** |
| 3 | 包头市万水泉污水处理厂二期  工程 | 一期工程污水处理规模5万吨/日，二期工程扩建污水处理总规模15万吨/日，建成后污水处理总规模达20万吨/日，污水回用规模15万吨/日。 | 续建 | 7.95 | 1.20 | 0.00 | PPP | 市水务集团 | 中央环保督察项目 |
| 4 | 赛汗塔拉提档升级改扩建工程 | 1.西侧绿化修复改造工程2.按照海绵城市理念，依托四道沙河实施相关的景观水系及生态修复工程。 | 续建 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | PPP | 市城建委 | 已完成2800亩  征拆 |
| 5 | 民族西路北延  建设工程 | 环城铁路北100米—110国道段全长830米，包括雨水污水管网、安装路灯以及人行便道的铺装工程。 | 续建 | 1.51 | 0.30 | 0.30 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 6 | 站南路道路建设工程 | 完成剩余1.4公里人行便道建设任务。 | 续建 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 7 | 红旗大道建设  工程 | 实施富民东路—萨茹拉大街段，规划红线40米，道路型式三块板，全长910米的道路，修建面积约3.3万平方米，内容包括雨水、污水、中水、亮化、绿化，绿化面积约3200平方米，硬化面积约3685平方米、路灯48基等建设工程。 | 续建 | 0.53 | 0.43 | 0.43 | 政府直接投资 | 市城建委 | 地下管网已完工，地上续建收尾 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设 性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** | **备注** |
| 8 | 站前路东延工程 | 实施建华南路至210国道段，全长2.29公里，包括：道路、桥梁、雨水、污水、硬化、绿化、路灯等。 | 续建 | 2.20 | 1.40 | 1.40 | 政府直接投资 | 市城建委 | 已完工两座桥，路面续建  收尾 |
| 9 | 市本级黑臭水体整治工程 | 实施四道沙河、新南郊进厂管线总计7.2公里污水干管建设工程。 | 续建 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 政府直接投资 | 市城建委 | 中央环保督察项目 |
| 10 | 站前路—盛唐路雨水盖板涵建设工程 | 站前路—中央景观大道，全长1760米。有1公里因征拆原因未能实施。 | 续建 | 0.33 | 0.18 | 0.18 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 11 | 城市排水防涝系统老旧管网改造工程 | 雨水管线1条0.84公里，污水管线1条1.3公里。 | 续建 | 0.75 | 0.10 | 0.10 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 12 | 新都市区雨水截流管线工程 | 完成剩余的140米过210国道顶管工程。 | 续建 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 13 | 绿色照明节能改造工程 | 1.110国道等9条道路路灯续建工程；2.数字化监控管理系统（二期四标）3.锦林公园、劳动公园等8个公园（二期三标）。 | 续建 | 1.06 | 0.60 | 0.60 | 政府直接投资 | 市城建委 | 中央财政节能减排支持项目 |
| 14 | 奥林匹克公园  二期 | 占地面积242公顷。2018年完成剩余的绿化种植任务。 | 续建 | 2.00 | 0.03 | 0.03 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设 性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** | **备注** |
| 15 | 军工文化主题公园建设工程 | 2018年完成剩余的绿化种植任务。 | 续建 | 1.50 | 0.05 | 0.05 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 16 | 召庙公园建设  工程 | 主要建设内容：绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等收尾工程（未拆迁范围尚有1.8万平米，暂缓实施）。 | 续建 | 0.56 | 0.03 | 0.03 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 17 | 井坪公园建设  工程 | 主要建设内容：在6.8万平米未征拆区域内，待征拆完成后进行绿化、硬化、景观小品及配套照明及灌溉工程。 | 续建 | 1.10 | 0.03 | 0.03 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 18 | 包头市公园广场提档升级改造  工程 | 对植物园、劳动公园、八一公园、锦林公园、包头乐园、银河广场、青年园、迎宾公园、二苗圃及建华路进行局部完善提升。 | 续建 | 1.90 | 0.20 | 0.20 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 19 | 奥林匹克公园体育场馆配套基础设施建设工程 | 对三个体育场馆外围广场进行绿化和基础设施建设。 | 续建 | 0.89 | 0.22 | 0.22 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| 20 | 台地公园一期  工程 | 包括台地公园湖区及两侧绿化景观的建设（未拆建面积约11万平方米，暂缓实施，投资约4200万元）。 | 续建 | 1.27 | 0.41 | 0.41 | 政府直接投资 | 市城建委 | 收尾 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设 性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** | **备注** |
| 21 | 小区绿化提档升级工程 | 对我市的青松小区、乌兰小区、口岸花苑、东豪新城、富康小区、松石雅居和日月豪庭等18个老旧小区进行绿化改造和提档升级，拟改造的绿化面积约为90万平方米。 | 续建 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 政府直接投资 | 市城建委 | 压缩投资后收尾 |
| 22 | 南门外大街改造工程 | 环城路—火车站，长度1300米。包括：道路、雨水、污水、硬化、绿化、路灯等。 | 新建 (改造) | 0.49 | 0.40 | 0.40 | 政府直接投资 | 市城建委 | 包头东站出口道路 |
| 23 | 沼潭西路改造  工程 | 站前路—平安路（规划二路）全长450米的道路、雨水、绿化、硬化、路灯工程。道路红线40米，机动车道宽14米，机非分隔带宽2米，非机动车车道宽4.5米。 | 新建 (改造) | 0.44 | 0.34 | 0.34 | 政府直接投资 | 市城建委 | 积水安全隐患严重地段 |
| 24 | 民主转盘改造  工程 | 转盘拆迁。 | 新建 (改造) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 政府直接投资 | 市城建委 | 消除堵点 |
| 25 | 桥梁病害加固  维修工程 | 对21座桥梁进行病害检测和修缮；对昆河北桥进行加固。 | 新建 (改造) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 政府直接投资 | 市城建委 | 消除安全隐患 |
| 26 | 包头市城区市政设施升级完善  工程 | 对红岩道、民族西路、二宫路口等20个路口进行渠化；对部分无灯道路安装路灯。 | 新建 | 4.10 | 0.30 | 0.30 | 政府直接投资 | 市城建委 | 压缩投资后消除  堵点 |
| 27 | 城市内涝治理  工程 | 对10个城市内涝点进行治理。 | 新建 (改造) | 1.90 | 0.60 | 0.60 | 政府直接投资 | 水务集团 | 消除积水隐患 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设 性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** | **备注** |
| 28 | 夜景照明提升  工程 | 对奥林匹克公园（两馆一中心和运动员接待中心）、赛汗塔拉城中草原等亮化。 | 新建 (改造) | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 政府直接投资 | 市城建委 | 压缩投资 |
| 29 | 海绵城市示范  项目 | 对奥林匹克公园、劳动公园等周边的雨水收集、污水治理等进行综合改造。 | 新建 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 政府直接投资 | 市城建委 | 压缩投资 |
| 30 | 赛汗塔拉水系生态治理工程 | 对赛汗塔拉城中草原的水系进行防洪恢复治理；对进入赛汗塔拉城中草原的雨污水进行分流改造；建设防火监控系统等。 | 新建 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 政府直接投资 | 市城建委 | 压缩投资 |
| 31 | 北梁绿道建设  工程 | 在北梁腾空区实施绿道建设工程。 | 新建 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 政府直接投资 | 市城建委 | 压缩投资 |
| **二** | **合 计** | |  | **1.20** | **0.50** | **0.00** |  |  |  |
| 1 | S211省道后营子至大德恒段改造项目 | 全长6.95公里，主要实施道路改造、地下管网、绿化、照明等设施。 | 新建 | 1.20 | 0.50 | 0.00 | 市、区两级投资 | 市城建委 |  |

附件2

新区办2018年政府投资城建重点项目表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | | **资金来源** | **实施主体** |
| **总 计** | | |  | 10.92 | 8.52 | 6.09 | |  |  |
| 地下管廊及与管廊配套实施的项目4项（地下综合管廊施工完毕回填需配套实施道路工程） | | | | | | | | | |
| **合 计** | | |  | **4.18** | **3.87** | **1.44** |  | |  |
| 1 | 新区管廊建设三期工程 | 实施纬七西路、经十七路、黄河大街、经十二路北延段管廊，全长4.9公里的综合管廊建设工程，新增管廊长度4.9公里。 | 新建 | 2.49 | 2.43 | 0.00 | PPP | | 新区办 |
| 2 | 经三路道路建设  工程 | 经三路（110国道—纬八路），道路全长2.5公里、10万平方米，道路红线40米，断面形式三块板，是城市主干路。新增道路长度2.3公里、9.2万平方米。 | 续建 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 3 | 纬五路道路建设  工程 | 纬五路（建华路—210国道），道路全长3.11公里、12.4万平方米，道路红线40米，断面形式三块板，是城市主干路。 | 续建 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | | **实施主体** |
| 4 | 经十七道路建设  工程 | 经十七路（沙河西街—纬十九路），道路全长1.55公里、4.7万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。新增道路长度1.55公里、4.7万平方米。 | 新建 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 周边土地准备出让的项目4项（计划出让1324亩，投资列入土地成本，资金直接回笼） | | | | | | | | | |
| **合 计** | | |  | **1.58** | **1.08** | **1.08** |  | |  |
| 5 | 经八路道路建设  工程 | 经八路（建设路—经十九路），道路全长1.69公里、6.7万平方米，道路红线40米，断面形式三块板，是城市主干路。新增道路长度1.48公里、5.9万平方米。 | 续建 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 6 | 经七路道路建设  工程 | 经七路（110国道—经八路），道路全长1.28公里、7.7万平方米，道路红线60米，断面形式三块板，是城市快速路。新增道路长度0.85公里、5.1万平方米。 | 续建 | 0.38 | 0.23 | 0.23 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 7 | 经十六路道路建设工程 | 经十六路（纬九东路—纬二十路），道路全长2.54公里、10.2万平方米，道路红线40米，断面形式一块板，是城市主干路。新增道路长度2.38公里、9.5万平方米。 | 续建 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | | **实施主体** |
| 8 | 210国道西侧沿路绿化带工程 | 实施210国道建设路—110国道段西侧沿路绿化带工程，总长度2.2公里，宽度为25至50米，总面积约8.2万平方米 | 新建 | 0.41 | 0.15 | 0.15 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 为招商引资项目配套的项目12项（九原万达广场、中东奥特莱斯、绿地项目、富力城、景晟开元、包九中分校等直接配套服务项目运营） | | | | | | | | | |
| **合 计** | | |  | **3.43** | **2.59** | **2.59** |  | |  |
| 9 | 经十一路道路建设工程 | 经十一路（青山路—纬八路），道路全长1.82公里、5.5万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 续建 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 10 | 经二十三路道路建设工程 | 经二十三路（纬九西路—纬十六西路），道路全长1.67公里、4.8万平方米，道路红线22米，断面形式一块板，是城市支路。新增道路长度1.27公里、3.2万平方米。 | 续建 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 11 | 纬四路道路建设  工程 | 纬四路（经一路—经十二路），道路全长2.4公里、7.2万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 续建 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 12 | 沿路绿化带建设  工程 | 实施经七路、经十二路、经十九路道路沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设，经七路沿路绿化带东西两侧各30米宽，经十二路沿路绿化带东侧30米宽，经十九路沿路绿化带东西两侧各30米宽。建设面积共35万平方米，新增绿化面积35公顷。 | 续建 | 1.30 | 0.80 | 0.80 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | | **实施主体** |
| 13 | 经十五路道路建设工程 | 经十五路（纬九东路—纬十四东路），道路全长0.8公里、2.4万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。新增道路长度0.8公里、2.4万平方米。 | 新建 | 0.18 | 0.08 | 0.08 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 14 | 规划一路道路建设工程 | 规划一路（建华路—纬二十路），道路全长1.16公里、3.5万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 新建 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 15 | 纬三路道路建设  工程 | 纬三路（纬四路—纬四路）道路全长0.86公里、2.6万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 新建 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 16 | 经六路沿路绿化带建设工程 | 实施经六路（南段）东侧沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设，东侧绿化带宽30米，建设面积2.3万平方米，新增绿化面积2.3公顷。 | 新建 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 17 | 纬十二西路道路建设工程一期 | 纬十二西路（建华路—经十四路），一期道路长0.6公里、1.5万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 续建 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 18 | 纬十四西路道路建设工程一期 | 纬十四西路（建华路—经十二路），道路全长0.56公里、1.67万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 续建 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | | **实施主体** |
| 19 | 经十四道路建设工程一期 | 经十四路道路一期（纬九西路—纬十三路），道路全长0.14公里、1.5万平方米，道路红线40米，断面形式三块板，是城市次主路。 | 续建 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 20 | 纬十一道路建设  工程一期 | 纬十一路（纬五路—纬六路），道路全长0.6公里、1.34万平方米，道路红线22米，断面形式一块板，是城市次干路。 | 续建 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 系统性工程项目5项（管网的上下游衔接、绿化断点的连通） | | | | | | | | | |
| **合 计** | | |  | 1.74 | 0.98 | 0.98 |  | |  |
| 21 | 经十九路雨水泵站工程 | 项目位于经十九路西侧、站前路南侧，占地面积约112.5亩，泵站规模为12.75万吨/日，服务面积约7.5公顷。 | 续建 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 22 | 纬十九路管网及道路建设工程 | 纬十九路（建华路—经十六路），道路全长2公里、6.1万平方米，道路红线30米，断面形式一块板，是城市次干路。管网1.9公里。 | 新建 | 0.82 | 0.38 | 0.38 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 23 | 纬九西路绿化带  建设工程 | 实施纬九西路南北两侧沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设，北侧绿化带宽20米，建设面积7.5万平方米，新增绿化面积7.5公顷。 | 新建 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | | **实施主体** |
| 24 | 纬九东路绿化带建设工程 | 实施纬九东路南北两侧沿路绿化带绿化、硬化、景观照明及园林景观设施等建设，北侧绿化带宽20米，建设面积6.5万平方米，新增绿化面积6.5公顷。 | 新建 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 政府直接投资 | | 新区办 |
| 25 | 区域环境综合整治工程 | 区域环境综合整治。 | 新建 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 政府直接投资 | | 新区办 |

附件3

北梁棚改2018年重点项目表

单位：亿元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** |
| **合计** | | |  | **21.23** | **6.42** | **0.00** |  |  |
| **可研项目（列入北梁棚改可研投资收尾项目，资金已足额安排，必须按计划实施完毕）** | | |  | **5.38** | **2.11** | **0.00** |  |  |
| 1 | 北梁腾空区市政基础设施建设  工程 | 青山路、井坪路、东北外大街、芳草路、工业路、民生路、副食品厂路、祥和路、乐业道、安居东路、井坪北二路、工业区东路及配套管网。 | 续建 | 3.14 | 1.29 | 0.00 | 北梁可研 | 北梁现场指挥部 |
|
| 2 | 包头市转龙藏公园改造项目 | 占地面积24.3公顷。包括道路及广场硬化22844平方米、绿化172244平方米、公园水系面积20871平方米、 配套公共建筑及停车场、桥3座及水利工程。 | 续建 | 1.29 | 0.59 | 0.00 | 北梁可研 | 北梁现场指挥部 |
| 3 | 包头市大水卜洞公园改造项目 | 总占地面积10.1公顷，东起北梁四街，西至北大街，北起景开中学，南至内环路。一期占地面积5.3公顷，二期工程，占地面积4.8公顷，主要以绿化为主，与一期公园合理衔接。 | 续建 | 0.95 | 0.23 | 0.00 | 北梁可研 | 北梁现场指挥部 |
| **序号** | **项目名称** | **主要建设内容** | **建设性质** | **项目 总投资** | **当年计划完成投资** | **当年政府出资** | **资金来源** | **实施主体** |
| **企业债券项目（列入北梁棚改企业债券投资项目，资金已足额安排，必须按计划实施完毕）** | | |  | **15.85** | **4.31** | **0.00** |  |  |
| 4 | 北梁腾空区市政基础设施建设  工程 | 北梁四街、北梁五街、北梁七路、北梁八路 | 续建 | 1.11 | 1.01 | 0.00 | 企业债券 | 北梁现场指挥部 |
| 5 | 北梁腾空区道路桥梁建设工程 | 北梁一路、北梁二路、北梁三路、北梁四路、中环路、外环路（含东河桥）、井湾路、石桥街、西脑包后街9条道路25.4公里。东河桥处于北梁九路、北梁十路之间，为拱桥，桥梁总长180米。 | 续建 | 12.37 | 2.20 | 0.00 | 企业债券 | 市住建集团 |
| 6 | 北梁腾空区市政基础设施建设  工程 | 北大街道路及配套管网。 | 新建 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 企业债券 | 北梁现场指挥部 |
| 7 | 北梁腾空区道路建设工程 | 北梁二街、北梁六街、井坪路3条道路5.7公里。 | 新建 | 1.77 | 0.50 | 0.00 | 企业债券 | 市住建集团 |